<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="325.00730665174126" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="325.00730665174126" y1="0" x2="325.00730665174126" y2="19.047745610082266" width="0" layer="20"/>
<wire x1="325.00730665174126" y1="19.047745610082266" x2="0" y2="19.047745610082266" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.047745610082266" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Tinkercad">
<packages>
<package name="MIC127-140-A01"></package>
</packages>
</library></libraries>
<attributes/>
<variantdefs/>
<elements>
<element name="MB4" library="Tinkercad" package="MIC127-140-A01" value="MICRO:BIT_MIC127"/>
<element name="MB3" library="Tinkercad" package="MIC127-140-A01" value="MICRO:BIT_MIC127"/>
<element name="MB2" library="Tinkercad" package="MIC127-140-A01" value="MICRO:BIT_MIC127"/>
<element name="MB1" library="Tinkercad" package="MIC127-140-A01" value="MICRO:BIT_MIC127"/>
</elements>
<signals/>
</board>
</drawing>
</eagle>